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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/02/ZWiK/20. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości  obręb Gorzyń
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego 
Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT sp. z o.o
Adres zamawiającego 
Bolesława Chrobrego 24A
Kod Miejscowość 
64-400 Międzychód
Telefon: 
957482042
Faks: 
957482043
adres strony internetowej 
www.aqualift.co 
adres poczty elektronicznej 
sekretariat@aqualift.co
Godziny urzędowania:
7:30 do 15:00
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.aqualift.co   

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w obrębie drogi krajowej nr 24 i miejscowości Gorzyń. Zakres prac zlokalizowany na działkach dz. nr 7/1,013/9, 189, 15/6, 15/7, 15/4, 16/3, 17/15, 24/6, 24/7 oraz 13/8, 22/4, 14/1, 17/14 oraz 24/4 obręb 0019 Gorzyń. 

Zakres opracowania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od dz. nr 24/7 poprzez drogę krajową nr 24 i dalej wzdłuż niej przez teren kolei do dz. nr 13/9 .

Włączenie zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącej kanalizacji sanitarnej na której zaprojektowano nową studnię kanalizacyjną. Projektowana kanalizacja sanitarna, grawitacyjna usytuowana jest w terenach rolniczych. Usytuowanie sieci wg. zagospodarowania terenu rys nr PS-1 .

Sieć kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w terenie PKP oraz pod drogą krajową nr 24 . W obu przypadkach zaprojektowano przewiert sterowany w rurach osłonowych D400/PE/RC SDR11 . Na rurach PVC 200 należy zamontować płozy co 1,5 m a na końcach rurociągów PE zamontować manszety gumowe z opaskami stalowymi.

Kolektory sanitarne z rur PVC SN8. Studnie betonowe D1200 Studzienki kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych żelbetowych, z bet. B- 45 (nasiąkliwość WcS, mrozoodporność 1-50) włazy kanałowe D400 . Kręgi studzienek typu BS łączone są za pomocą uszczelek gumowych Forscheda 116, natomiast pierścienie dystansowe betonowe za pomocą zaprawy betonowej. Kręgi wyposażone są fabrycznie w stopnie złazowe. Sieć kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w terenie PKP oraz pod drogą krajową Poznańska . W obu przypadkach zaprojektowano przewiert sterowany w rurach osłonowych D400/PE/RC SDR11 . Na rurach PVC 200 należy zamontować płozy co 1,5 m a na końcach rurociągów PE zamontować manszety gumowe z opaskami stalowymi . Analizując układ terenu, zaprojektowano kanalizację sanitarną, w układzie grawitacyjnym z uwzględnieniem naturalnych spadków terenowych. Trasy kolektora zaprojektowano w terenach rolniczych z uwzględnieniem normatywnych odległości od infrastruktury technicznej. Odcinki kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur o średnicach nominalnych 200 PVC . Spadek kolektora przewidziano w kierunku, do kanalizacji istniejącej .

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur D110/PE , D90 PE-HD zasilaną z sieci wodociągowej D110 usytuowaną wzdłuż drogi krajowej nr 24 w Gorzyniu . Włączenie należy wykonać trójnikiem D110 , dalej zaprojektowano rury PE100 SDR17 PN10. Projektowana sieć wodociągowa zasilać będzie projektowane obiekty w wodę do celów bytowo-gospodarczych i p. poż. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur i kształtek z polietylenu o dużej gęstości PEHD100, D110, D90 , SDR17 na ciśnienie PN10, w kolorze niebieskim łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Projektowana sieć wodociągowa zasilać będzie hydranty p.poż nadziemne D80 o wydajności Q-10 dm3/s. Hydrant wyposażyć w zasuwę odcinające z obudową teleskopową wyprowadzoną do rzędnej terenu i skrzynką uliczną . Odgałęzienia do istniejących sieci, podłączyć poprzez elektromufy. Trasa sieci projektowana po istniejących elementach zagospodarowania które należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Sieć wodociągowa zaprojektowana jest w terenie PKP oraz pod drogą krajową Poznańska w uzgodnieniu z zarządcą . 

W obu przypadkach zaprojektowano przewierty sterowane w rurach osłonowych D315/PE/RC, SDR11. Na rurach D110/PE/RC należy zamontować płozy co 1,5 m a na końcach rurociągów PE zamontować manszety gumowe z opaskami stalowymi .

Projektowany sieci krzyżują się , na działce nr 15/6 z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 100,

Projektowany wodociąg oraz kanalizacja sanitarna w miejscu skrzyżowania z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 100 realizowany będzie metodą przewiertu o długości 15,0 m. Rura przewiertowa będzie pozostawiona w ziemi jako rura osłonowa dla wodociągu. Rura osłonowa zostanie wyprowadzona co najmniej 7,5 m po obu stronach gazociągu. Rurę ochronną zaprojektowano z polietylenu HD PE 100 SDR 11 o średnicy dz 315 x 28,6 mm. Końce rury ochronnej zostaną uszczelnione pianką poliuretanową i folią termokurczliwą na długości min. 30 cm. Projektowana odległość pomiędzy zewnętrzną ścianką gazociągu a wierzchem rury ochronnej zachowuje warunek min. odległości 1,0 m. Kąt skrzyżowania wodociągu z gazociągiem wynosi 90°.Wszelkie prace wykonywane w obrębie w/w gazociągu należy prowadzić pod nadzorem pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wytyczyć przebieg gazociągów wysokiego ciśnienia w terenie przez uprawnionego geodetę. Przed przystąpieniem do prac przewiertowych, wykonać ręcznie odkrywkę gazociągu dla ustalenia głębokości jego posadowienia pod powierzchnią terenu. W odległości 6,0 m od osi gazociągu nie należy wykonywać prac instalacyjnych oraz poruszać się pojazdami mechanicznymi.

W zakresie wykonanych robót należy przewidzieć dodatkowo koszt: kierownika budowy, koszty zajęcia pasa drogi: krajowej, gminnej, zajęcia terenu należącego do PKP, obsługę geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą. Uzyskać zgodę na zajecie pasa drogi krajowej (dz. 13/8, 22/4, 17/14, 24/4 Gorzyń) bezpośrednio z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu. Skrzyżowanie projektowanej sieci z rurociągami naftowymi i światłowodem Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A. uzyskać uzgodnienie bezpośrednio z PERN ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock. Szczegółowe zapisy związane uzgodnieniami w zakresie prowadzenia prac znajdują się w projekcie budowanym.
Zamawiający wymaga zatrudnienia do realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 – Kodeks Pracy. Zamawiający wyłącza z obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę: kierowników budowy, nadzoru geodezyjnego oraz operatorów sprzętu jeżeli nie jest on własnością Wykonawcy. 
3. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego przenoszących te normy, szczególne wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia: 
1. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 14 dni po podpisaniu umowy.

2. Termin realizacji zamówienia 120 dni od przekazania placu budowy.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a. nie podlegają wykluczeniu; 

b. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
2)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -opis wymagań w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: wartość polisy nie mniejsza niż 2.000.000,00 zł..

 Wymagane jest aby Wykonawca potwierdził posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości - opis wymagań w zakresie środków finansowych lub zdolności kredytowej: w wysokości 1.000.000,00 zł
3)   zdolności technicznej lub zawodowej,

a. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada pozytywne i udokumentowane doświadczenie w realizacji robot budowlanych będących przedmiotem zamówienia, tzn., że okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 4 roboty budowlane, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (art.3, pkt. 7), składające się na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej o długości każdej sieci co najmniej 1000,00 m, wykonaniem przewiertów sterowanych oraz wartości prac nie mniejsza niż jeden milion złoty (netto)
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – na potwierdzenie spełniania warunku wykonawca złoży wykaz wykonanych robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem do SIWZ) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
b. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane, z których co najmniej:

1 (jedna) osoba posiada uprawnienia w specjalności w branży instalacji sanitarnych

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5. 1, 3, 4, 7, 8 ustawy PZP.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
5. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
6. oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy,
7. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
8. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
9. sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
10. oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
11. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
12. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
13. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
14. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
15. opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy,
16. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
17. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,
18. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
IX. Informacja na temat wadium:
zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20.000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złoty 00/100.

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:
	Llp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Szczegółowy opis, wzór

	111
	Cena
	70 pkt.
	P1 = (C min/C max) x 70 pkt. 

Gdzie:

C min  - najniższa cena całkowita spośród badanych ofert

C max – cena całkowita oferty badanej

P 1 – liczba punktów badanej oferty w kryterium cena
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	Gwarancja
	15 pkt.
	1. Za udzielenie gwarancji na okres 3 lat – 0 pkt.

2. Za każdy rok wydłużenia okresu gwarancyjnego plus 5 pkt. jednak nie więcej niż 15 pkt.

	
	Termin realizacji
	15 pkt.
	1. Za termin realizacji 120 dni – 0 pkt.

2. Za każde 10 dni skłócenia terminu realizacji plus 5,00 pkt. jednak nie więcej niż 15 pkt.
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XI. Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia: 12 marca 2020 roku do godz. 11:00
w siedzibie zamawiającego
Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT sp. z o.o
Bolesława Chrobrego 24A
64-400 Międzychód
Sekretariat I piętro

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:
zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.     

XVIII. Inne informacje:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 544382. Data zamieszczenia 24.04.2020.

               ___________________________

Wojciech Danielczak
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