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Miejscowość, 2017-01-26
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/02/ZWiK/17. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Kaplin z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do kanalizacji w Radgoszczy
Pytanie:
1. Zgodnie z decyzją, nawierzchnię drogi wojewódzkiej należy odtworzyć na całej szerokości jezdni. Zgodnie z przedstawionym przedmiarem przyjęto odtworzenie na szerokości wykopów.
2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o odpowiednie pozycje dla poszczególnych warstw odtworzenia drogi wojewódzkiej (zgodnie z decyzją w kat. KR3). Dodatkowo ze względu na różne rodzaje kat. KR3 i brak sprecyzowania grubości warstw w decyzji zarządu dróg wojewódzkich, prosimy o podanie w przedmiarze właściwych grubości dla poszczególnych warstw nawierzchni drogi wojewódzkiej.
Odpowiedź:
Warstwy zostały określone w kosztorysie ofertowym  w pozycji 23,24,25 oraz 26. Dodatkowo w poz. 23 - koszty związane z profilowaniem i zagęszczeniem – oferent uwzględni koszt badania gruntu                                   i sporządzenia protokołu określający stopień zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Jednocześnie wyjaśniamy, że umowa określa sposób rozliczenia ewentualnych różnic wynikających z faktycznie wykonanych robót budowlanych (wyjaśnienia do swiz nr 3):

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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Do wiadomości:
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