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Międzychód, 2019-06-27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(Zamówienie poniżej 30 tys. EURO)

Nazwa zadania: dostawa i montaż zagęszczacza osadu
Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o.  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego 
Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o. 
Adres zamawiającego 
Bolesława Chrobrego 24A
Kod Miejscowość 
64-400 Międzychód
Telefon: 
957482041
Faks: 
957482043
adres strony internetowej 
www.aqualift.co
adres poczty elektronicznej 
sekretariat@aqualift.co
Godziny urzędowania:
7:30 do 15:30
II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wymagany zakres dostawy i usługi używanego- sprawnego po remoncie kapitalnym zagęszczacza taśmowego  osadu z fabrycznie nową taśmą filtracyjną, skrobakami  nowym ułożyskowaniem i elementami ciernymi. Wymagany okres gwarancji pełnej na wszystkie podzespoły min. 12 miesięcy.
1. Miejsce dostawy i montażu zagęszczacza taśmowego Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o. Oczyszczalnia Ścieków 64-400 Międzychód ul. Muchocińska 7
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i usługi:

a. Dostawa taśmowego zagęszczacza stołowego o wydajności 15m3/h , szerokość taśmy filtracyjnej min.1,5 m , materiał konstrukcyjny stal nierdzewna, płynna regulacja przesuwu taśmy przetwornikiem częstotliwości , Strefa zagęszczania wyposażona w rzędy szpulek, Układ dysz płuczących , konstrukcja pozwalająca na obserwację procesu i pobrania próby po zagęszczeniu do analizy, wanna przechwytująca odcieki z kołnierzowym przyłączem ewakuacyjnym. 
b.  Instalacja zagęszczacza osadu

c. Moduł dozowania proszkowego polielektrolitu z dozownikiem, zasypem i czujnikiem braku produktu

d. Montaż dostarczanych urządzeń z wpięciem do istniejącej infrastruktury osadowej-podawanie i ewakuacja osdu z zastosowaniem istniejących pomp

e. Adaptacja istniejącej szafy sterowniczej

f. Rozruch dostarczonych urządzeń oraz szkolenie obsługi
Istnieje możliwość spotkania na terenie Oczyszczali Ścieków w Międzychodzie. Kontakt Leszek Kwieciński 606511038, adres poczty elektronicznej: kwieciński@aqualif.co   lub telefon stacjonarny: 957483552.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

III. Termin wykonania zamówienia: 

Do 8 tygodni od podpisania umowy
IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga

	1
	cena
	90

	2
	termin dostawy i montażu
	10


#112
V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2019-07-05 do godz. 11:00
w siedzibie zamawiającego. 
Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o. 
Bolesława Chrobrego 24A
64-400 Międzychód Pokój nr 12
Oferty można również przesłać za pomocą fax nr 957482043 lub pocztą elektroniczna na adres: sekretariat@aqualift.co 
VI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2019-07-05, o godz. 11:30
w siedzibie zamawiającego

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o. 
Bolesława Chrobrego 24A
64-400 Międzychód
Pokój nr 4                 

VII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Prezes Zarządu
MSK AQUALIFT sp. z o.o.
Wojciech Danielczak
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