Ogłoszenie do 30000,00 EURO TW/listopad/2019

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: Dostawa polimeru w koncentracie (emulsji) do zagęszczenia osadu oraz polimer w granulacie do odwadniana osadu przefermentowanego.

1. Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o. 64-400 Międzychód ul. Bolesława Chrobrego 24A w związku z planowanym zakupem, prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Dostawa na teren Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT Spółka z o.o  - Oczyszczalnia Ścieków ul. Muchocińska 7 polimer w koncentracie (emulsja) do zagęszczenia osadu oraz polimer w granulacie do odwodnienia osadu. Średnie zużycie granulatu w sakli jednego miesiąca około 350,00 kg, średnie zużycie emulsji w tym samym okresie czasu około 300,00 kg. Rodzaj polimeru jaki należy zastosować winien dobierać przedstawiciel firmy uczestniczący w postępowaniu przetargowym udowodniając na miejscu w oczyszczalni podczas prób technicznych jego efekt. Z przeprowadzonej próby oferent w obecności Zamawiającego sporządza protokół badań który należy dołączyć do oferty. Oferent w ofercie powinien zaznaczyć jakie jest zużycie proponowanych polimerów w gramach na 1 kilogram suchej masy oraz jaka jest uzyskiwana najwyższa wartość suchej masy w placku po odwodnieniu osadu. Zamawiający ustala minimalne odwodnienie prasą taśmową Emo OMEGA na następującym poziomie: 16% suchej masy po odwodnieniu oraz 5% suchej masy po zagęszczeniu osadu zagęszczaczem taśmowym stołowym OMEGA 15-30NG
wspólny Słownik Zamówień: 24510000-2
Polimery  formach podstawowych
2. Termin wykonania zamówienia: umowa zawarta od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

3. Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.  

4. Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 
	Nazwa kryterium
	Waga

	Cena
	100


5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2019-12-17 do godz. 11:00
w siedzibie zamawiającego Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o.
Bolesława Chrobrego 24A
64-400 Międzychód
Sekretariat
6. Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@aqualift.co 
7. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej: www.aqualift.co/bip  (zamówienia publiczne – zamówienia poniżej 30000 EURO) oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą elektroniczną.
8. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:

stanowisko


Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

imię i nazwisko

Leszek Kwieciński 


tel.



957483552 

fax. 


957482043 


w terminach 

7:30 do 14:30 

Załączniki:

1. Formularz cenowy 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków 

3. Protokół z próby przeprowadzenia  doboru polimeru
4. Wzór umowy

Prezes Zarządu
MSK AQUALIFT s. z o.o.

Kierownik zamawiającego
