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I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód
NIP: 595 146 64 91
II. Nazwa opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (dostawa, montaż oraz uruchomienie) instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej 42,00 kWp (wielkość należy traktować jako minimalną).  
2. W zakresie planowanych robót przewiduje się:
a) montaż modułów fotowoltaicznych w ilości 105 szt. o następujących parametrach:
•     ilość paneli: 105 szt. (ilość niezmienna);
· moc jednego panelu- 385 Wp (wielkość minimalna);
· panel monokrystaliczny;
· ogniwa mono PERC half-cut;
· roczny spadek mocy nie większy niż 0,6%;
· sprawność modułów nie mniejsza niż 20%;
· współczynnik temperaturowy (Pmax) nie mniejszy niż -0,35%/0C;
· gwarancja producenta nie mniejsza niż 15 lat;
b) montaż inwertera o następujących parametrach:
· moc 25 kWp (wielkość minimalna);
· inwerter trójfazowy;
· stopień ochrony IP 66 lub wyższy;
· komunikacja za pośrednictwem WIFI;
· dedykowana platforma monitoringu (bezpłatna przez cały okres użytkowania i zainstalowana na dowolnej liczbie urządzeń Zamawiającego;
· produkt europejski;
· producent posiada oddział serwisowy na terenie Polski;
· gwarancja producenta nie mniejsza niż 5 lat;
c) montaż konstrukcji nośnej o następujących parametrach:
· konstrukcji nośnej pod montaż paneli fotowoltaicznych nagruntowych;
· certyfikacja antykorozyjna;
· produkcja polska; 
d) montaż sieci kabli  solarnego o przekroju min. 6 mm każdy;
e) montaż instalacji uziomowej;
f) montaż złączek MC4;
g) montaż zabezpieczeń zarówno po stronie AC jak i DC spełniających normy;
h) uruchomienie instalacji fotowoltaicznej;
i) skonfigurowanie platformy monitoringu;
j) sprawdzenie i pomiary instalacji fotowoltaicznej;
k) przygotowanie dokumentacji oraz projektu przeciwpożarowego niezbędnych do konsultacji z rzeczoznawcą oraz zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do właściwej straży pożarnej;
l) przygotowanie dokumentacji dla właściwego zakładu energetycznego.

III. Informacja na temat miejsca, sposobu i terminu składania ofert:
1. Oferty należy składać do dnia: 21 luty 2022 roku do godz. 1000;
2. Oferent związany jest warunkami oferty w okresie 30 dni od dnia jej złożenia;
3. Oferent zobowiązuje się do podpisania zawartej w umowy w terminie 7 dni od zawiadomienia o wyborze oferty;
4. Sposób i miejsce złożenia:
pocztą elektroniczną: sekretariat@aqualift.co lub na adres pocztowy:
Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 24A, 
64-400 Międzychód lub w siedzibie Zamawiającego z dopiskiem na kopercie: 
Budowa instalacji fotowoltaicznej Głażewo Radgoszcz
IV. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić firmy:
1. posiadające autoryzowane partnerstwo z producentem przynajmniej jednego z następujących elementów instalacji: Falownik, Panele, Konstrukcja.
2. Jest członkiem podmiotu / stowarzyszenia promującego dobre praktyki w fotowoltaice
(np. Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej itp. ) 
3. posiadające polisę OC o wartości minimum 3 krotności oferowanej instalacji.
4. posiadające certyfikację potwierdzającą rzetelność (np. Rzetelna Firma, Solidna Firma itp.)

V. Kryteria oceny ofert i ich waga kryterium:
	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Opis kryterium

	1.
	Cena
	50 pkt.
	Cena =  x 50 pkt


	2.
	Gwarancja producenta
	25 pkt.
	Przez gwarancje producenta rozumie się sumę gwarancji na produkty: moduły fotowoltaiczne, inwerter oraz konstrukcję. Obowiązuje następujący przedział punktowy:	
≤ 20 lat      -> 0 pkt		
21 – 25 lat -> 5 pkt				
26 – 29 lat -> 15 pkt			
≥ 31 lat      -> 25 pkt

	3.
	Gwarancja wykonawcy
	25 pkt.
	Przez gwarancję wykonawcy rozumie się gwarancję udzielaną na wykonane prace instalacyjne. Obowiązuje następujący przedział punktowy:
< 3 lata  ->  0 pkt
3 lata      -> 15 pkt
4 lata      ->  20 pkt
5 lat        ->   25 pkt



VI. Zasady rozliczeń wykonanych robót:
Za wykonanie robót stanowiących przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 3 ratach:
50% wynagrodzenia płatne będzie po zakończeniu montażu instalacji,
30% wynagrodzenia płatne będzie po założeniu licznika dwukierunkowego przez OSD,
20 % wynagrodzenia płatne będzie po podpisaniu aneksu do umowy z OSD.
Termin płatności: 21 dni od spisania protokołu odbioru robót i otrzymania faktury. 
VII. Miejsce realizacji zamówienia: 
      Stacja Uzdatniania Wody Radgoszcz i Głażewo.
VIII. Termin wykonania zamówienia: 
Termin wykonania: 28 marca 2022 rok. 
IX. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela: 
Piotr Ciesielski tel. 95 748 20 42 w. 41 e-mail: przetargi@aqualift.co

Prezes Zarządu 
MSK AQUALIFT Sp. z o.o.
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