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OŚWIADCZENIE O ZGDNOŚCI OFEROWANEGO POJAZDU ZE SPECYFIKACJĄ
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Specyfikacja pojazdu:

- Masa własna pojazdu  1730- 1800 kg
- Długość pojazdu 3400mm -3500mm

- Szerokość pojazdu 1460mm- 1500mm
- Szerokość pojazdu z lusterkami max 1680mm

- Wysokość max 1880mm

- Rozstaw osi 1700mm- 1750mm

- Zewnętrzny promień zawracania min 3350 Mm

- Napięcie obwodów zasilania 

- Moc silnika 10 kW -15 kW
- Rozmiar ogumienia 175R14C

- Siła uciągu 11kN-12kN
- Hydrauliczny dwuobwodowy układ hamulcowy
- Nośność pojazdu max 2000 kg

- Pojazd fabrycznie nowy – kolor biały
- Pojazd musi posiadać badania na kompatybilność elektromagnetyczną

- Rama pojazdu wykonana z profilu o grubości przynajmniej 5mm, cynkowana i malowana proszkowo
- Silnik prądu bezszczotkowy przynajmniej 10 kW AC 15 kW
- System odzysku energii podczas hamowania

- Krótki czas ładowania akumulatora

- Koła na ogumieniu bezdętkowym na jednoczęściowej wzmocnionej feldze koła

- Bateria trakcyjna Kwasowo ołowiowa

- kabina wewnątrz tapicerowana wyposażona w wskaźniki motogodzin oraz poziomu naładowania baterii

- Platforma ładunkowa wyłożona materiałem  antypoślizgowym wodoodpornym
- Platforma ładunkowa o wymiarach min 2215x1300

- Sterowanie napędem elektronicznym, bezstopniowym

- Prędkość maksymalna do 25Km/h
- Ładowarka baterii trakcyjnej

- Wspomaganie układu kierowniczego

- Zestaw burt aluminiowych

- Światło ostrzegawcze Led
- Koło zapasowe

- Boki burt nadbudowane siatką

- System uzupełniania wody w baterii trakcyjnej

- wersja wywrotka

- zestaw do podlewania (możliwość zastosowania innych urządzeń komunalnych np. pług, posypywarka)
Pożądany termin realizacji: 21.11.2022
Oświadczam, że oferowany pojazd elektryczny jest zgodny ze specyfikacją:
Oświadczenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
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